LINUX_VERSION ?= "5.10.110"
LINUX_RPI_BRANCH ?= "rpi-5.10.y"
LINUX_RPI_KMETA_BRANCH ?= "yocto-5.10"

SRCREV_machine = "427c6bd8835e197693e9b4aedbe45c2c3c84cdce"
SRCREV_meta = "96ea2660bb97e15f48f4885b9e436f24c3606bd9"

KMETA = "kernel-meta"

SRC_URI = " \
    git://github.com/raspberrypi/linux.git;name=machine;branch=${LINUX_RPI_BRANCH};protocol=https \
    git://git.yoctoproject.org/yocto-kernel-cache;type=kmeta;name=meta;branch=${LINUX_RPI_KMETA_BRANCH};destsuffix=${KMETA} \
    file://powersave.cfg \
    file://android-drivers.cfg \
    "

require linux-raspberrypi.inc

KERNEL_DTC_FLAGS += "-@ -H epapr"
