From 04101f4527b88fbd540fc89f2a8af06d26030fd1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Steve Sakoman <steve@sakoman.com>
Date: Thu, 17 Dec 2009 14:32:36 -0800
Subject: [PATCH 22/45] ARM: OMAP: Add twl4030 madc support to Beagle

---
 arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c |    5 +++++
 1 files changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c b/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
index b3c8cb7..dd830b1 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
@@ -473,6 +473,10 @@ static struct twl4030_codec_data beagle_codec_data = {
 	.audio = &beagle_audio_data,
 };
 
+static struct twl4030_madc_platform_data beagle_madc_data = {
+	.irq_line	= 1,
+};
+
 static struct twl4030_platform_data beagle_twldata = {
 	.irq_base	= TWL4030_IRQ_BASE,
 	.irq_end	= TWL4030_IRQ_END,
@@ -481,6 +485,7 @@ static struct twl4030_platform_data beagle_twldata = {
 	.usb		= &beagle_usb_data,
 	.gpio		= &beagle_gpio_data,
 	.codec		= &beagle_codec_data,
+	.madc		= &beagle_madc_data,
 	.vmmc1		= &beagle_vmmc1,
 	.vsim		= &beagle_vsim,
 	.vdac		= &beagle_vdac,
-- 
1.6.6.1

