From 1865b5a5f27a7de1e12d52a096e435e5dd177a48 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Sergio Aguirre <saaguirre@ti.com>
Date: Thu, 15 Jul 2010 18:15:32 -0500
Subject: [PATCH 59/75] omap3beagle: camera: Switch flag for no sensor ISP

Signed-off-by: Sergio Aguirre <saaguirre@ti.com>
---
 arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle-camera.c |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle-camera.c b/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle-camera.c
index 3118026..75622bf 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle-camera.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle-camera.c
@@ -262,7 +262,7 @@ static struct omap34xxcam_hw_config mt9t112_hwc = {
 	.dev_index		= 0,
 	.dev_minor		= 0,
 	.dev_type		= OMAP34XXCAM_SLAVE_SENSOR,
-	.u.sensor.sensor_isp	= 1,
+	.u.sensor.sensor_isp	= 0,
 	.u.sensor.capture_mem	= MT9T112_BIGGEST_FRAME_BYTE_SIZE,
 	.u.sensor.ival_default	= { 1, 10 },
 };
-- 
1.6.6.1

