From 4d5f88fca430ca38a35e60683dc301e80046b05d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Koen Kooi <koen@dominion.thruhere.net>
Date: Sun, 23 May 2010 14:47:32 +0200
Subject: [PATCH 47/48] clock34xx: only try to idle IVA subsys when CONFIG_PM is set

---
 arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c |    5 ++++-
 1 files changed, 4 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c b/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c
index 2bb7182..a323f9f 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c
@@ -407,7 +407,9 @@ void omap3_clk_lock_dpll5(void)
 	return;
 }
 
+#ifdef CONFIG_PM
 extern void __init omap3_iva_idle(void);
+#endif
 
 /*
  * Initialize IVA to a idle state. This is typically done by the
@@ -425,8 +427,9 @@ static void __init omap2_clk_iva_init_to_idle(void)
 	prm_write_mod_reg(0, CORE_MOD, OMAP3430ES2_PM_IVAGRPSEL3);
 	prm_write_mod_reg(0, OMAP3430_PER_MOD, OMAP3430_PM_IVAGRPSEL);
 
+#ifdef CONFIG_PM	
 	omap3_iva_idle();
-
+#endif
 }
 
 /* REVISIT: Move this init stuff out into clock.c */
-- 
1.6.6.1

