From 6ebc5081aba3428762e4e055a154fdda9ebe442e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Koen Kooi <koen@dominion.thruhere.net>
Date: Wed, 25 May 2011 08:57:40 +0200
Subject: [PATCH 04/10] OMAP3: beagle: HACK! add in 1GHz OPP

Signed-off-by: Koen Kooi <koen@dominion.thruhere.net>
---
 arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c |    2 ++
 1 files changed, 2 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c b/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
index a04f5a0..5e1d9f9 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
@@ -701,11 +701,13 @@ static void __init beagle_opp_init(void)
 		/* Enable MPU 1GHz and lower opps */
 		dev = &mh->od->pdev.dev;
 		r = opp_enable(dev, 800000000);
+		r |= opp_enable(dev, 1000000000);
 		/* TODO: MPU 1GHz needs SR and ABB */
 
 		/* Enable IVA 800MHz and lower opps */
 		dev = &dh->od->pdev.dev;
 		r |= opp_enable(dev, 660000000);
+		r |= opp_enable(dev, 800000000);
 		/* TODO: DSP 800MHz needs SR and ABB */
 		if (r) {
 			pr_err("%s: failed to enable higher opp %d\n",
-- 
1.7.2.5

