From 0ddfbfd5d5b6fdf84b9ea174e39b872cacaa8be5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Koen Kooi <koen@dominion.thruhere.net>
Date: Wed, 25 Jan 2012 09:56:14 +0100
Subject: [PATCH 33/35] beaglebone: update DVI cape partnumber

Signed-off-by: Koen Kooi <koen@dominion.thruhere.net>
---
 arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c b/arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c
index 6c19334..7c91ff8 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c
@@ -1299,7 +1299,7 @@ static void beaglebone_cape_setup(struct memory_accessor *mem_acc, void *context
 	snprintf(tmp, sizeof(cape_config.partnumber) + 1, "%s", cape_config.partnumber);
 	pr_info("BeagleBone cape partnumber: %s\n", tmp);   
 
-	if (!strncmp("DVI01", cape_config.partnumber, 5)) {
+	if (!strncmp("BB-BONE-DVID-01", cape_config.partnumber, 5)) {
 			pr_info("BeagleBone cape: initializing DVI cape\n");
 			dvi_init(0,0);
 	}
-- 
1.7.2.5

