From 754249937d4ea60207bd85d172240840caa8fa2c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Prabindh Sundareson <prabu@ti.com>
Date: Wed, 3 Mar 2010 15:45:35 +0100
Subject: [PATCH 33/45] Switch SGX clocks to 200MHz on DM37xx/OMAP36xx

---
 arch/arm/mach-omap2/clock34xx_data.c |    4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/clock34xx_data.c b/arch/arm/mach-omap2/clock34xx_data.c
index e3c752f..89e2f61 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/clock34xx_data.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/clock34xx_data.c
@@ -3325,8 +3325,8 @@ static struct omap_clk omap3xxx_clks[] = {
 	CLK(NULL,	"gfx_l3_ick",	&gfx_l3_ick,	CK_3430ES1),
 	CLK(NULL,	"gfx_cg1_ck",	&gfx_cg1_ck,	CK_3430ES1),
 	CLK(NULL,	"gfx_cg2_ck",	&gfx_cg2_ck,	CK_3430ES1),
-	CLK(NULL,	"sgx_fck",	&sgx_fck,	CK_3430ES2 | CK_3517),
-	CLK(NULL,	"sgx_ick",	&sgx_ick,	CK_3430ES2 | CK_3517),
+	CLK(NULL,	"sgx_fck",	&sgx_fck,	CK_3430ES2 | CK_3517 | CK_36XX),
+	CLK(NULL,	"sgx_ick",	&sgx_ick,	CK_3430ES2 | CK_3517 | CK_36XX),
 	CLK(NULL,	"d2d_26m_fck",	&d2d_26m_fck,	CK_3430ES1),
 	CLK(NULL,	"modem_fck",	&modem_fck,	CK_343X),
 	CLK(NULL,	"sad2d_ick",	&sad2d_ick,	CK_343X),
-- 
1.6.6.1

