From 701bababc8f9e458e01bdb512199ce175110fe19 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Steve Sakoman <steve@sakoman.com>
Date: Thu, 17 Dec 2009 12:40:24 -0800
Subject: [PATCH 04/45] ARM: OMAP: Make beagle u-boot partition writable

---
 arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c |    1 -
 1 files changed, 0 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c b/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
index ddfb9c0..9f72c7a 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
@@ -112,7 +112,6 @@ static struct mtd_partition omap3beagle_nand_partitions[] = {
 		.name		= "U-Boot",
 		.offset		= MTDPART_OFS_APPEND,	/* Offset = 0x80000 */
 		.size		= 15 * NAND_BLOCK_SIZE,
-		.mask_flags	= MTD_WRITEABLE,	/* force read-only */
 	},
 	{
 		.name		= "U-Boot Env",
-- 
1.6.6.1

