From 1c63789190687e20ddbed3084e7ae893176d0dd6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jason Kridner <jkridner@beagleboard.org>
Date: Sat, 17 Jul 2010 14:28:22 -0500
Subject: [PATCH] BeagleBoard: Adjust USER button pin for xM

---
 arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c |    5 +++++
 1 files changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c b/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
index 1e8b77b..2677b41 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
@@ -854,6 +854,11 @@ static void __init omap3_beagle_init(void)
 {
 	omap3_mux_init(board_mux, OMAP_PACKAGE_CBB);
 	omap3_beagle_i2c_init();
+
+	if (cpu_is_omap3630()) {
+		gpio_buttons[0].gpio = 4;
+	}
+
 	platform_add_devices(omap3_beagle_devices,
 			ARRAY_SIZE(omap3_beagle_devices));
 	omap_serial_init();
-- 
1.6.6.1

