From 574140f8a6d815c79600447577bf9c38ede6be02 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Kevin Hilman <khilman@ti.com>
Date: Fri, 15 Jul 2011 16:38:10 -0700
Subject: [PATCH 138/149] OMAP3+: VP: remove unused omap_vp_get_curr_volt()

---
 arch/arm/mach-omap2/vp.c |   34 ----------------------------------
 arch/arm/mach-omap2/vp.h |    1 -
 2 files changed, 0 insertions(+), 35 deletions(-)

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/vp.c b/arch/arm/mach-omap2/vp.c
index 29698ac..24020ea 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/vp.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/vp.c
@@ -209,40 +209,6 @@ int omap_vp_forceupdate_scale(struct voltagedomain *voltdm,
 }
 
 /**
- * omap_vp_get_curr_volt() - API to get the current vp voltage.
- * @voltdm:	pointer to the VDD.
- *
- * This API returns the current voltage for the specified voltage processor
- */
-unsigned long omap_vp_get_curr_volt(struct voltagedomain *voltdm)
-{
-	struct omap_vp_instance *vp = voltdm->vp;
-	u8 curr_vsel;
-
-	if (!voltdm || IS_ERR(voltdm)) {
-		pr_warning("%s: VDD specified does not exist!\n", __func__);
-		return 0;
-	}
-
-	if (!voltdm->read) {
-		pr_err("%s: No read API for reading vdd_%s regs\n",
-			__func__, voltdm->name);
-		return 0;
-	}
-
-	curr_vsel = (voltdm->read(vp->voltage) & vp->common->vpvoltage_mask)
-		>> __ffs(vp->common->vpvoltage_mask);
-
-	if (!voltdm->pmic || !voltdm->pmic->vsel_to_uv) {
-		pr_warning("%s: PMIC function to convert vsel to voltage"
-			"in uV not registerd\n", __func__);
-		return 0;
-	}
-
-	return voltdm->pmic->vsel_to_uv(curr_vsel);
-}
-
-/**
  * omap_vp_enable() - API to enable a particular VP
  * @voltdm:	pointer to the VDD whose VP is to be enabled.
  *
diff --git a/arch/arm/mach-omap2/vp.h b/arch/arm/mach-omap2/vp.h
index f78752b..d9bc4f1 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/vp.h
+++ b/arch/arm/mach-omap2/vp.h
@@ -119,7 +119,6 @@ extern struct omap_vp_instance omap4_vp_core;
 void omap_vp_init(struct voltagedomain *voltdm);
 void omap_vp_enable(struct voltagedomain *voltdm);
 void omap_vp_disable(struct voltagedomain *voltdm);
-unsigned long omap_vp_get_curr_volt(struct voltagedomain *voltdm);
 int omap_vp_forceupdate_scale(struct voltagedomain *voltdm,
 			      unsigned long target_volt);
 int omap_vp_update_errorgain(struct voltagedomain *voltdm,
-- 
1.6.6.1

