From 6837800d92947d25e263bf041ebe7db4e804af68 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Gregoire Gentil <gregoire@gentil.com>
Date: Fri, 12 Mar 2010 11:41:17 +0100
Subject: [PATCH 03/17] bq27x00_battery: remove error message output

---
 drivers/power/bq27x00_battery.c |    5 -----
 1 files changed, 0 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/drivers/power/bq27x00_battery.c b/drivers/power/bq27x00_battery.c
index 62bb981..6935bb6 100644
--- a/drivers/power/bq27x00_battery.c
+++ b/drivers/power/bq27x00_battery.c
@@ -93,7 +93,6 @@ static int bq27x00_battery_temperature(struct bq27x00_device_info *di)
 
 	ret = bq27x00_read(BQ27x00_REG_TEMP, &temp, 0, di);
 	if (ret) {
-		dev_err(di->dev, "error reading temperature\n");
 		return ret;
 	}
 
@@ -111,7 +110,6 @@ static int bq27x00_battery_voltage(struct bq27x00_device_info *di)
 
 	ret = bq27x00_read(BQ27x00_REG_VOLT, &volt, 0, di);
 	if (ret) {
-		dev_err(di->dev, "error reading voltage\n");
 		return ret;
 	}
 
@@ -131,12 +129,10 @@ static int bq27x00_battery_current(struct bq27x00_device_info *di)
 
 	ret = bq27x00_read(BQ27x00_REG_AI, &curr, 0, di);
 	if (ret) {
-		dev_err(di->dev, "error reading current\n");
 		return 0;
 	}
 	ret = bq27x00_read(BQ27x00_REG_FLAGS, &flags, 0, di);
 	if (ret < 0) {
-		dev_err(di->dev, "error reading flags\n");
 		return 0;
 	}
 	if ((flags & (1 << 7)) != 0) {
@@ -157,7 +153,6 @@ static int bq27x00_battery_rsoc(struct bq27x00_device_info *di)
 
 	ret = bq27x00_read(BQ27x00_REG_RSOC, &rsoc, 1, di);
 	if (ret) {
-		dev_err(di->dev, "error reading relative State-of-Charge\n");
 		return ret;
 	}
 
-- 
1.6.6.1

