From 29dd1b5655f60f97a9cee2f4ff1d27d7da1329a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ilkka Koskinen <ilkka.koskinen@nokia.com>
Date: Wed, 16 Mar 2011 16:07:14 +0000
Subject: [PATCH 22/32] rtc-twl: Switch to using threaded irq

---
 drivers/rtc/rtc-twl.c |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/drivers/rtc/rtc-twl.c b/drivers/rtc/rtc-twl.c
index 713b8ea..1fe1bc9 100644
--- a/drivers/rtc/rtc-twl.c
+++ b/drivers/rtc/rtc-twl.c
@@ -479,7 +479,7 @@ static int __devinit twl_rtc_probe(struct platform_device *pdev)
 	if (ret < 0)
 		goto out1;
 
-	ret = request_irq(irq, twl_rtc_interrupt,
+	ret = request_threaded_irq(irq, NULL, twl_rtc_interrupt,
 				IRQF_TRIGGER_RISING,
 				dev_name(&rtc->dev), rtc);
 	if (ret < 0) {
-- 
1.6.6.1

