From 28e5cc1f13d817f75638c72eae853e53510a1ab2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Koen Kooi <koen@dominion.thruhere.net>
Date: Sat, 8 Oct 2011 21:56:35 +0200
Subject: [PATCH 2/5] beagleboard: add support for TCT Beacon board

Signed-off-by: Koen Kooi <koen@dominion.thruhere.net>
---
 board/ti/beagle/beagle.c |   10 ++++++++++
 board/ti/beagle/beagle.h |    7 +++++++
 2 files changed, 17 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/board/ti/beagle/beagle.c b/board/ti/beagle/beagle.c
index 6a457cb..9c2e6d0 100644
--- a/board/ti/beagle/beagle.c
+++ b/board/ti/beagle/beagle.c
@@ -59,11 +59,14 @@ extern volatile struct ehci_hcor *hcor;
 #define TWL4030_I2C_BUS			0
 #define EXPANSION_EEPROM_I2C_BUS	1
 #define EXPANSION_EEPROM_I2C_ADDRESS	0x50
+#define DVI_EDID_I2C_BUS	2
+#define DVI_EDID_I2C_ADDRESS	0x50
 
 #define TINCANTOOLS_ZIPPY		0x01000100
 #define TINCANTOOLS_ZIPPY2		0x02000100
 #define TINCANTOOLS_TRAINER		0x04000100
 #define TINCANTOOLS_SHOWDOG		0x03000100
+#define TINCANTOOLS_BEACON		0x05000100
 #define KBADC_BEAGLEFPGA		0x01000600
 #define LW_BEAGLETOUCH			0x01000700
 #define BRAINMUX_LCDOG			0x01000800
@@ -351,6 +354,13 @@ int misc_init_r(void)
 		setenv("defaultdisplay", "showdoglcd");
 		setenv("buddy", "showdog");
 		break;
+	case TINCANTOOLS_BEACON:
+		printf("Recognized Tincantools Beacon board (rev %d %s)\n",
+			expansion_config.revision,
+			expansion_config.fab_revision);
+		MUX_TINCANTOOLS_BEACON();
+		setenv("buddy", "beacon");
+		break;
 	case KBADC_BEAGLEFPGA:
 		printf("Recognized KBADC Beagle FPGA board\n");
 		MUX_KBADC_BEAGLEFPGA();
diff --git a/board/ti/beagle/beagle.h b/board/ti/beagle/beagle.h
index 18bfaa8..6a9ad73 100644
--- a/board/ti/beagle/beagle.h
+++ b/board/ti/beagle/beagle.h
@@ -456,6 +456,13 @@ const omap3_sysinfo sysinfo = {
 	MUX_VAL(CP(MCBSP3_CLKX),    (IEN  | PTU | EN  | M4)) /*GPIO_141*/\
 	MUX_VAL(CP(MCBSP1_CLKX),    (IEN  | PTU | EN  | M4)) /*GPIO_162*/
 
+#define MUX_TINCANTOOLS_BEACON() \
+	MUX_VAL(CP(MMC2_DAT3),      (IEN  | PTU | EN  | M4)) /*GPIO_135*/\
+	MUX_VAL(CP(MMC2_DAT4),      (IEN  | PTU | EN  | M4)) /*GPIO_136*/\
+	MUX_VAL(CP(MMC2_DAT5),      (IEN  | PTU | EN  | M4)) /*GPIO_137*/\
+	MUX_VAL(CP(MMC2_DAT6),      (IEN  | PTU | EN  | M4)) /*GPIO_138*/\
+	MUX_VAL(CP(MMC2_DAT7),      (IEN  | PTU | EN  | M4)) /*GPIO_139*/\
+
 #define MUX_KBADC_BEAGLEFPGA() \
 	MUX_VAL(CP(MCBSP1_CLKR),    (IEN  | PTU | DIS | M1)) /*MCSPI4_CLK*/\
 	MUX_VAL(CP(MCBSP1_DX),      (IDIS | PTU | DIS | M1)) /*MCSPI4_SIMO*/\
-- 
1.7.2.5

