
#
# Patch managed by http://www.mn-logistik.de/unsupported/pxa250/patcher
#

--- modutils-2.4.25/./configure.in~configure
+++ modutils-2.4.25/./configure.in
@@ -1,4 +1,5 @@
-AC_INIT(insmod/insmod.c)
+AC_INIT
+AC_CONFIG_SRCDIR([insmod/insmod.c])
 AC_PREFIX_DEFAULT(/usr)
 
 # Canonical system uses CC_FOR_BUILD while Linux may use BUILDCC
@@ -15,7 +16,7 @@
 BUILDCC="$CC_FOR_BUILD"
 export CC_FOR_BUILD
 
-AC_CANONICAL_SYSTEM
+AC_CANONICAL_TARGET([])
 
 # Handle target_cpu for compatibility.
 if test "$host_cpu" != "$target_cpu"; then
@@ -350,6 +351,7 @@
   fi
 fi
 
-AC_OUTPUT(Makefile Makefile.common depmod/Makefile genksyms/Makefile
+AC_CONFIG_FILES([Makefile Makefile.common depmod/Makefile genksyms/Makefile
 	  insmod/Makefile $kerneld_Makefiles obj/Makefile util/Makefile
-	  man/Makefile)
+	  man/Makefile])
+AC_OUTPUT
