From c150d02db78ceb0ec05774b834bf2001c6427552 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Koen Kooi <koen@dominion.thruhere.net>
Date: Tue, 31 Jan 2012 16:49:52 +0100
Subject: [PATCH 14/26] AM335x: MUX: add ehrpwm1A

Signed-off-by: Koen Kooi <koen@dominion.thruhere.net>
---
 arch/arm/mach-omap2/mux33xx.c |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/mux33xx.c b/arch/arm/mach-omap2/mux33xx.c
index 572ed16..0f71646 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/mux33xx.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/mux33xx.c
@@ -85,7 +85,7 @@ static struct omap_mux __initdata am33xx_muxmodes[] = {
 		NULL, NULL, NULL, "gpio1_17"),
 	_AM33XX_MUXENTRY(GPMC_A2, 0,
 		"gpmc_a2", "mii2_txd3", "rgmii2_td3", "mmc2_dat1",
-		NULL, NULL, NULL, "gpio1_18"),
+		NULL, NULL, "ehrpwm1A", "gpio1_18"),
 	_AM33XX_MUXENTRY(GPMC_A3, 0,
 		"gpmc_a3", "mii2_txd2", "rgmii2_td2", "mmc2_dat2",
 		NULL, NULL, NULL, "gpio1_19"),
-- 
1.7.9.5

