From a47bbc5c9742e4ce250ee3bfba62732f3fea40b7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Steve Sakoman <sakoman@gmail.com>
Date: Tue, 15 Dec 2009 15:17:44 -0800
Subject: [PATCH 14/28] drivers: net: smsc911x: return ENODEV if device is not found

Signed-off-by: Steve Sakoman <sakoman@gmail.com>
---
 drivers/net/smsc911x.c |    4 +++-
 1 files changed, 3 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/drivers/net/smsc911x.c b/drivers/net/smsc911x.c
index 64bfdae..ba2a00e 100644
--- a/drivers/net/smsc911x.c
+++ b/drivers/net/smsc911x.c
@@ -2019,8 +2019,10 @@ static int __devinit smsc911x_drv_probe(struct platform_device *pdev)
 	}
 
 	retval = smsc911x_init(dev);
-	if (retval < 0)
+	if (retval < 0) {
+		retval = -ENODEV;
 		goto out_unmap_io_3;
+	}
 
 	/* configure irq polarity and type before connecting isr */
 	if (pdata->config.irq_polarity == SMSC911X_IRQ_POLARITY_ACTIVE_HIGH)
-- 
1.6.6.1

