From: Mans Rullgard <mans@mansr.com>
Date: Sat, 5 Jul 2008 20:32:38 +0000 (+0100)
Subject: omap: set CLKSEL_DSS1 to 2
X-Git-Tag: beagle-5~2
X-Git-Url: http://git.mansr.com/?p=linux-omap;a=commitdiff_plain;h=d23f9c3c5c6243b626f7ec4c255469de2536e488

omap: set CLKSEL_DSS1 to 2
---

diff --git a/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c b/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c
index 8fdf8f3..04dedec 100644
--- a/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/clock34xx.c
@@ -596,6 +596,8 @@ int __init omap2_clk_init(void)
 	/* u32 clkrate; */
 	u32 cpu_clkflg;
 
+	__raw_writel(0x1002, io_p2v(0x48004e40));
+
 	/* REVISIT: Ultimately this will be used for multiboot */
 #if 0
 	if (cpu_is_omap242x()) {
